|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.2.2. Регулировочные данные карбюраторов Keihin**

|  |
| --- |
| **Двигатель**  |
| Рабочий объем  | 1.6 л | 1.8 л  | 1.8 л  | 1.8  |
| Мощность  | 75 л.с.  | 88/90 л.с.  | 75 л.с.  | 90 л.с.  |
| Выпуск с  | 09.86 г. | 09.86 г.  | 10.86 г.  | 08.88 г.  |
| Код двигателя  | RN  | SF/NE  | RU  | SF  |
| **Карбюратор**  |
| Тип  | Keihin-1 | Keihin-1  | Keihin-2  | Keihin-2  |
| **Номер каталога**  |
| ручная КПП  | 026 129 016Q  | 026 129 017(N)  | 026 129 017B  | 026 129 017 S  |
| автоматическая КПП  | – | 026 129 017 L  | 026 129 017 C  | 026 129 018  |
| Комплектация карбюратора  | 1-я кам. | 2-я кам. | 1-я кам. | 2-я кам. | 1-я кам. | 2-я кам. | 1-я кам. | 2-я кам. |
| Диаметр диффузора, мм  | 20  | 26  | 20  | 26  | 22  | 26  | 22  | 26  |
| Главный жиклер  | 108 | 150  | 110  | 150  | 100  | 140  | 100  | 145  |
| Воздушный жиклер главной дозирующей системы с эмульсионной трубкой, мм  | 90 | 120  | 90  | 120  | 90  | 100  | 90  | 100  |
| Топливный жиклер холостого хода  | 52 | –  | 52  | –  | 50  | –  | 50  | –  |
| Воздушный жиклер холостого хода, диаметр мм  | 115  | –  | 115  | –  | 100  | –  | 100  | –  |
| Диаметр игольчатого клапана поплавка, мм  | 2.5  | –  | 2.5  | –  | 2.5  | –  | 2.5  | –  |
| Диаметр распылительного насоса, мм  | 0.45  | –  | 0.45  | –  | 0.40  | –  | 0.40  | –  |
| Клапан экономайзера, диаметр мм  | 50  | –  | 50  | –  | 35  | –  | 35  | –  |
| **Установочные данные**  |
| Число оборотов холостого хода запуска, об/мин  | 3200 ± 200 | 3200 ± 200  | 3200 ± 200  | 3500 ± 200  |
| Количество впрыска, см3 качание  | 0.78 ± 0.12  | 0.78 ± 0.12  | 0.85 ± 0.12  | 0.85 ± 0.12  |
| Зазор воздушной заслонки, мм  | 4.6 ± 0.15  | 4.6 ± 0.15  | 2.2 ± 0.15  | 2.2 ± 0.15  |
| Установка холостого хода, об/мин  | 900 ± 50  | 900 ± 50  | 900 ± 50  | 900 ± 50  |
| Содержание СО, объем %  | 1.0 – 0.5  | 1.0 – 0.5  | 1.0 – 0.5  | 1.0 – 0.5  |

 |

|  |
| --- |
|  |